

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME

DAUGAVPILS PILSĒTAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS „JAUNĪBA”

Reģ. Nr. 90009737220

Tautas ielā 7, Daugavpilī, LV-5417, tālr. 65435787, fakss 65435657, e-pasts [jauniba@inbox.lv](mailto:jauniba@inbox.lv)

2017. gada 13.septembrī

**UZAICINĀJUMS**

**iesniegt piedāvājumu**

1. **Pasūtītājs**

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrs “Jaunība”

Tautas ielā 7, Daugavpils, LV- 5417

Tālruņi: 65435657, 65435787, 27028565

Fakss: 65435657

e-pasts: [jauniba@inbox.lv](mailto:jauniba@inbox.lv)

Mājas lapa: www.jauniba.lv

Kontaktpersona: Jevgenijs Norbekovs

Iepirkuma idenfikācijas Nr. DPBJCJ2017/1-N

**“Par skaņu aparatūras iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” darba procesa nodrošināšanai”**

1. **Iepirkuma priekšmets un mērķis:**

2.1. BJC “Jaunība” organizē pasākumus, kur ir nepieciešama apskaņošana, kā arī lai nodrošinātu un modernizētu mūzikas studijas materiāli tehnisko bāzi., nepieciešama skaņu nodrošināšanas aparatūra.

2.2.Cenu aptauja tiek rīkota ar mērķi izvēlēties piedāvājumu ar zemāko cenu un vajadzīgo preci.

1. **Piedāvājumu var iesniegt:** pa pastu, pa faksu, elektroniski vai personīgi Tautas ielā 7. Daugavpilī, kabinetā Nr.1 līdz 2017.gada 19.septembrim plkst.12.00.
2. **Paredzamā līguma izpildes termiņš:** 2017.gada septembris - oktobris
3. **Piedāvājumā jāiekļauj:**

* Pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, fakss, e-pasts);
* Finanšu piedāvājums iesniedzams , norādot priekšmeta cena euro ar PVN.
* Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties mājas lapā: [www.jauniba.lv](http://www.jauniba.lv)

1. Specifikācija

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r. p/k | Veids | Iekārtas nosaukums | Piedāvātā cena bez PVN (euro) par vienu vienību | Skaits | Summa EUR bez PVN |
| 1 | Aktīvā akustiskā sistēma Tops | Divu joslu aktīva skanda. Viens 12” neodīna zemo frekvenču skaļrunis  .Viens 1.4” ferīta kompresijas draiveris kopā ar universālu augsto frekvenču ruporu. Darbības nomināls frekvenču diapazons ne mazāk kā no 45Hz līdz 20kHz. RMS pieļaujamā jauda ne mazāka kā 1000W.Jābūt iebūvētam 2kanalu powersoft pastiprinātājs  Izstarošanas leņķis: horizontāli - 80 grādi, vertikāli - 70 grādi.Maksimālais skaņas spiediens ne mazāks kā 128 dB SPL. Neutrik XLR konektori audio signāla ieeja un izeja. . Korpusam jābūt izgatavotam no bērza finiera. Svars ne vairak kā 22kg. Jābūt iespējai izmantot kā Top skanda un kā skatuves monitors. Virsmai jābūt pārklātai ar melnu ūdensnecaurlaidīgu poliuretāna krāsu. Katrai skandai jāpievienai ražotāja izsniegts garantijas sertifikāts uz termiņu ne mazāk kā 36 mēneši. Visiem komponentiem (skaļruņi, korpuss, pastiprinātājs, elektronika u.c.) jābūt izgatavotiem Eiropā. |  | 2 |  |
| 2 | Aktīvā akustiskā sistēma Sabvūfers | Aktīvas zemo frekvenču (ZF) akustiskās sistēmas viens 18” zemo frekvenču (ZF) skaļruņi ar 3” skaņas spoli izgatavotu Eiropā. Frekvenču diapazons no 30Hz-90Hz. Maksimālā peak jauda 2200W.Jābūt iebūvētam 2kanalu powersoft pastiprinātājas Maksimālais skaņas spiediens ne mazāks kā 135 dB SPL.Neutrik XLR konektori audio signala ieeja un izeja. . Korpusam jābūt izgatavotam no bērza finiera. Svars ne vairak kā 45kg .Virsmai jābūt pārklātai ar melnu ūdensnecaurlaidīgu poliuretāna krāsu. Katrai skandai jāpievienai ražotāja izsniegts garantijas sertifikāts uz termiņu ne mazāk kā 36 mēneši. Visiem komponentiem (skaļruņi, korpuss, pastiprinātājs, elektronika u.c.) jābūt izgatavotiem Eiropā. |  | 2 |  |
| 3 | Aizsargsoma | Trasporta Aizsargsoma Aktīvā akustiskā sistēma Tops |  | 2 |  |
| 4 | Aizsargsoma | Trasporta Aizsargsoma Aktīvā akustiskā sistēma Sabvūfers |  | 2 |  |
| 5 | Skaņas mikserpults | Digitalais skaņas pults 32 x analogas mikrofona/līnijas ieejas plus 6 papildus Aux in līnijas + talkback sekcija ar integrēto vai ārējo mikrofona ieeju 16X analogas līnijas izejas plus 6 papildus Aux line izejas 2 austiņu izejas Main LCR, 6 matrix buses and 16 mix buses. Katram ir inserts, 6-band parametriskais EQ, dinamiskie effekti  25 motorizētie feideri 8 DCA  8 stereo FX 32 x 32 kanālu iebūvēts USB 2.0 audio interfeiss, ar DAW kontroli Iebūvēts expansion port audio interfeisu kārtīm vai digital networking bridges 7" day-viewable Color TFT 6 mute groups output delay uz visām izejām crossover filteri uz LR+M izejas (Butterworth, Linkwitz-Riley, Bessel) 40-Bit floating-point DSP Scenes, Snippets, Cues izmantošanas iespējas 1x ADAT, 2x AES-3 ieejas, MIDI in/out Garantija 24 meneši |  | 1 |  |
| 6 | Diģitālais multikors | Skaņas pults skatuves modulis AES50 / Ultranet sistēmu saderība 32x analogas mikrofona XLR ieejas 16x analogas līniju XLR izejas 2x Optical Toslink (ADAT) outputs nodrošina 16-kanālu digitālo izejas uz 2 optiskām TOSLINK\* konnektoriem 2 x XLR (AES/EBU) digitālas izejas USB, Ethernet kompjutera savienojamības iespējas Mute All funkcija priekš drošam patchingam uz skatuves līdz 100 metru tālvadības operācija ar CAT5e kabeļi.Garantija 24 meneši |  | 1 |  |
| 7 | Transporta kaste | Transporta kaste skaņas pultīj, izgatavots no finiera 9mm, |  | 1 |  |
| 8 | Transporta kaste | Transporta kaste Diģitālais multikors izgatavots no finiera 7mm, |  | 1 |  |
| 9 | Statīvi | Regulējams augstums un aizslēdzama tērauda statne satelītu montāžai ar vītni M 20. Pastiprināta tērauda konstrukcija ļauj izturēt svaru līdz 40 kg. Statīvam jābūt regulējamam augstumam no 80 см līdz 150 см. Komplektā 2 gab. |  | 1 |  |
| 10 | Cat 5/6 kabelis | Digitāls signāla multikabelis CAT5e ar kabeli NEUTRIK etherFLEX (AWG 26)ar konektoriem etherCON (RJ45) uz kabeļa spole Schill. Garums ne mazāks par 50 metriem . |  | 1 |  |

Komisijas priekšsēdētāja Inta Jackeviča