DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME

DAUGAVPILS PILSĒTAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS „JAUNĪBA”

Reģ. Nr. 90009737220

Tautas ielā 7, Daugavpilī, LV-5417, tālr. 65435787, fakss 65435657, e-pasts jauniba@inbox.lv

2017. gada 26.oktobrī

**UZAICINĀJUMS**

**iesniegt piedāvājumu**

1. **Pasūtītājs**

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrs “Jaunība”

Tautas ielā 7, Daugavpils, LV- 5417

Tālruņi: 65435657, 65435787, 27028565

Fakss: 65435657

e-pasts: jauniba@inbox.lv

Mājas lapa: www.jauniba.lv

Kontaktpersona: Rita Lovčinovska 27028565

 Iepirkuma idenfikācijas Nr. DPBJCJ2017/7-N

**“Par logu izgatavošanu BJC “Jaunība” bērnu klubam “Sudraba avoti”**

**Stāvā iela 23**

1. **Iepirkuma priekšmets un mērķis:**

 2.1. BJC “Jaunība” ir nepieciešamība labiekārtot bērnu kluba “Sudraba avoti” mācību un darba vidi, kā arī nodrošināt siltas un mājīgas telpas. Tādēļ ir nepieciešams nomainīt logus.

 2.2.Cenu aptauja tiek rīkota ar mērķi izvēlēties piedāvājumu ar zemāko cenu un vajadzīgo preci.

1. **Piedāvājumu var iesniegt:** pa pastu, pa faksu, elektroniski vai personīgi Tautas ielā 7. Daugavpilī, kabinetā Nr.1 līdz 2017.gada 6.novembrim plkst.12.00.
2. **Paredzamā līguma izpildes termiņš:** 2017.gada novembris-decembris
3. **Piedāvājumā jāiekļauj:**
* Pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, fakss, e-pasts);
* Finanšu piedāvājums iesniedzams , norādot priekšmeta cena euro ar PVN.
* Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties mājas lapā: [www.jauniba.lv](http://www.jauniba.lv) un pilsētas domes mājas lapā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv)
1. Specifikācija

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. |  Preces apraksts | Logu skice | Piedāvātā cena bez PVN (*euro*) par vienu vienību | skaits | Summa EUR bez PVN |
| 1. | Profils: vācu profils 73 mmSistēma: brugmann AD ar melno blīvgumijuKrāsa: baltaStikla pakete: 4/16AAL/4TPSLogu siltumcaurlaidība:U=1.36W/M2K, nesatur svina piedevasArmejums U-veidaIzmērs: 2320 x 1900mmPerimetrs:8.44mLoga platība:4.408 m2Ārējā palodze:ZN 200mmL=2400mmIekšējā palodze: PVC 150mm balta, matēta,L=2400 mm ar palodzes uzgaļiem | skats no iekspuses,atvēršana uz iekšpusi |  | 7 gab. |  |
| 2. | Profils: vācu profils 73 mmSistēma: brugmann AD ar melno blīvgumijuKrāsa: baltaStikla pakete: 4/16AAL/4TPSLogu siltumcaurlaidība:U=1.36W/M2K, nesatur svina piedevasArmējums: U-veidaIzmērs: 900 x 1780 mmPerimetrs:5.36mLoga platība:1.602 m2Ārējā palodze:ZN 200mmL=950 mmIekšējā palodze: PVC 150mm balta, matēta,L-960 ar palodzes uzgaļiem | skats no iekšpuses,atvēršana uz iekšpusi |  | 3 gab. |  |

Cenā jāiekļauj montāžas darbi, aiļu apdare iekšējā un ārējā, būvgružu izvešana. Jānorāda garantijas laiks.

Pretendentam ir pienākums veikt PVC logu bloku, palodžu mērījumu precizēšanu uz vietas un sastādīt tāmi atbilstoši specifikācijai.

Komisijas priekšsēdētāja Inta Jackeviča